**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ**

**ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002 гр. Велико Търново  ул. „Никола Габровски” №23 | факс:  тел: | (062) 614 370  (062) 620 161 | е-mail: | rzi-vt@rzi-vt.bg  rzi-veliko\_tarnovo@mh.government.bg |
| web: | www.rzi-vt.bg |

Вътр.-изх. № 26-02-1/30.11.2018 г.

**ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ОФИС ТЕХНИКА**

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново със седалище и адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, БУЛСТАТ 176031036 и e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg събира оферти за доставка на минимум 25 компютърни конфигурации, 2 мултифункционални устройства и 2 скенера за документи със следните минимални параметри:

1. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят компютърните конфигурации са следните:

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Кутия | Desktop Tower, ATX |
| Процесор | Минимум четири ядрен процесор, (Intel Core i5-6400 или еквивалентен) |
| Памет | 2 x 4 GB DDR3 – с възможност за разширение /4 слота/, Dual Channel Memory Architecture |
| Хард Диск | 1 TB, SATA III, 3,5” 7200 rpm |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbps |
| Оптично у-во | DVD-RW SATA, DL |
| Клавиатура | USB клавиатура от производителя на конфигурацията фабрично надписана по БДС |
| Мишка | USB оптична мишка от производителя на конфигурацията |
| Интерфейси | * 6 USB порта (поне 2 на предния панел и мин. 2 х USB 3.0); * 1 x VGA; * 1 x DVI\HDMI\DP; * Входни и изходни аудио портове |
| Монитор | LED, от производителя на компютъра, min 23 инча, 16:9, 1920 x 1080, Full HD, 250 Cd/m2, 5 ms, 1 x VGA, цифров видео-вход и интерфейсен кабел за връзка със съответния цифров изход на предложения компютър |
| ОС | OEM 64-bit версия на Windows 10 Professional |
| Сертификати | * CE; RoHS; Energy Star; * Моделът да присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft за инсталираната ОС. |
| Гаранция | Минимум 36 месеца гаранция от производителя от датата на подписване на двустранния приемно-предавателен протокол, на място |

* Максимална допустима цена за 1 брой компютърна конфигурация да е в рамките на 1 000 лв. без ДДС и 1 200 лв. с ДДС.

1. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят мултифункционалните устройства са следните:

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Тип | Монохромно многофункционално устройство |
| Технология | Лазерна или LED |
| Пoддържани функции | Печат, Копиране, Сканиране |
| Тип на скенера | Плосък, цветен |
| Автоматичен подавач за оригинали | Капацитет: мин. 50 оригинала;  Сканиране: автоматично, двустранно |
| Двустранен печат/копиране | Автоматичен |
| Формат на хартията | A4 |
| Скорост на печат | минимум 40 страници в минута |
| Допустимо максимално месечно натоварване | минимум 50 000 отпечатани страници |
| Разделителна способност на печат | 1200 x 1200 dpi |
| Поддържани емулации | PCL 5, PCL 6, Post Script 3 |
| Съвместими операционни системи при печат | Windows 8/10 |
| Капацитет за зареждане с хартия | минимум 800 листа от поне два източника |
| Интерфейси | Ethernet 10/100/1000; USB 2.0 |
| Функции на скенера | Scan-to-eMail, Scan-to-USB, Network scan |
| Консумативи за минимум 5 000 копия (ISO/IEC 19752) | Допълнителен (освен стартов), пълен комплект консумативи от производителя на устройството с описани партномера и количества |
| Допълнителни изисквания | Доставка, инсталация и обучение на място |
| Гаранция | Минимум 36 месеца, от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, на място |

* Максимална допустима цена за 1 брой мултифункционално устройство да е в рамките на 1 250 лв. без ДДС и 1 500 лв. с ДДС.

1. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят документните скенери са следните:

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Скенер, тип | Цветен с ADF |
| Резолюция, оптична | 600dpi |
| Скорост на сканиране, А4 | 60 ppm / 120 ipm A4 при 200 dpi |
| Двустранно сканиране | Да |
| Капацитет на автоматичното подаващо устройство | Минимум 70 листа А4 |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Окомплектовка | Захранващи и интерфейсни кабели; |
| Поддържани операционни системи | Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit) |
| Гаранция | Минимум 36 месеца, от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, на място |

* Максимална допустима цена за 1 брой документен скенер да е в рамките на 1 000 лв. без ДДС и 1 200 лв. с ДДС.

Офертите да се изпращат на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23 (РЗИ – деловодство) или на ел. адрес: [rzi-vt@rzi-vt.bg](mailto:rzi-vt@rzi-vt.bg) **в срок до 17:00 ч. на 05.12.2018 г.**

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ:

- Срок за доставка – 10.12.2018 г.

- Начин на плащане – 14 дни след доставката.

**Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА**

*Директор на Регионална здравна*

*инспекция – Велико Търново*

За директор:

д-р Красимира Петрова – зам.-директор

(заповед № РД-08-391(РД-01-4)/28.11.2018 г.)