**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ**

**ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002 гр. Велико Търновоул. „Никола Габровски” №23 | факс:тел: | (062) 614 370(062) 620 161 | е-mail: | rzi-vt@rzi-vt.bgrzi-veliko\_tarnovo@mh.government.bg |
| web: | www.rzi-vt.bg |

Изх. №26-02-3 / 26.10.2020 г.

**КОРЕКЦИИ НА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВИСОКОСКОРОСТЕН СКЕНЕР ЗА ДОКУМЕНТИ**

 Във връзка с обявено Пазарно проучване №26-02-2/18.09.2020 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново обявява следните корекции в минималните изисквания, на които трябва да отговарят високоскоростните скенери (корекциите са отбелязани в червено):

| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| --- | --- |
| Скенер, тип | 2-sided document scanner (colour/mono) with ADF |
| Медия, тип | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Business Card, Plastic Card |
| Медия, размер | A4 |
| Скенер скорост черно, стр./мин | up to 25 ppm |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | up to 25 ppm |
| Скенер резолюция | Interpolated: Up to 1200 x 1200 dpi; Optical: Up to 600 x 600 dpi |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit/24 bit (I/O) |
| Нива на сивота | 256 levels |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to PC, email, network, SFTP/FTP, custom workflow, USB host |
| Листоподаващо устройство | Up to 20 pages (80 g/mm2) |
| Двустранно сканиране | yes |
| Капацитет за хартия | 20 pages |
| Максимален размер на сканираната област, mm | Width: 51 to 215.9 mm; Length: Single Paper - 51 to 863 mm, Multiple Paper - 70 to 297 mm |
| Файлови формати | including TIFF (black and white only), JPEG (gray / color), PDF, Protected PDF, Signed PDF, PDF / A-1b, searchable PDF - A-1a, A-1b, A-2a, A-3b, A-3b |
| Интерфейс | USB 3.0, Hi-Speed USB 2.0,plastic ID card slot |
| Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct or Wireless Direct) |
| Натоварване, стр./месец | up to 10 000 sheets, up to 1000 scans per day |
| OCR софтуер | yes |
| Софтуер | Industry leading Nuance Power PDF software |
| Съвместими операционни системи | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.11.6, 10.12.x, 10.13.x, Linux |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 300 x 103 x 83 |
| Други | Zero-touch scanning with auto start scan; 7.1cm colour LCD; Create up to 20 touchscreen shortcuts; Secure Function Lock 3.0 |
| Гаранция | 36 месеца, от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, на място |

**Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА**

*Директор на Регионална здравна*

*инспекция – Велико Търново*